WS01000010,Wizard Pengaturan Perangkat Nirkabel
WS01000040,2.02
WS02010010,Selamat Datang
WS02010020,Selamat Datang di Wizard Pengatiram Nirkabel
WS04000010,Konfigurasi Alamat IP
WS04000020,Konfigurasi alamat IP dari Perangkat Nirkabel
WS04000030,Dapatkan alamat IP secara otomatis.
WS04000050,Tetapkan alamat IP Statis
WS04000060,Alamat IP
WS04000070,Subnet mask
WS04000080,Gateway
WS05020010,Nama Jaringan Nirkabel
WS05020020,Konfigurasikan nama jaringan nirkabel yang akan dikaitkan dengan perangkat.
WS05020030,Nama (SSID)
WS05020040,Ini adalah jaringan Sementara yang tidak memiliki jalur akses.
WS05020060,Saluran
WS05030010,Mencari Jaringan Nirkabel...
WS05040010,Jaringan Nirkabel yang Tersedia
WS05040020,Pilih SSID yang telah diperiksa terlebih dahulu.
WS05040040,Nama (SSID)
WS05040050,Saluran
WS05040060,Mode Nirkabel
WS05040070,Sinyal
WS05040080,Jalur Akses / Stasiun Basis
WS05040090,Jaringan Sementara
WS05040100,Jika SSID (Identifikasi Jalur Akses Nirkabel Anda) tidak muncul di dalam daftar ini, atau jika Anda menyembunyikannya, Anda masih dapat mengonfigurasikannya dengan mengeklik tombol "Tingkat Lanjut".
WS05040110,802.11b/g (11 Mb/s/54 Mb/s)
WS05040120,802.11b (11 Mb/s)
WS05040130,802.11g (54 Mb/s)
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,PERHATIAN!
WS05060020,Jaringan Nirkabel ini tidak aman. Jaringan tidak menggunakan otentikasi dan enkripsi aman.
WS05060030,Apakah Anda ingin melanjutkan pengaturan?
WS05060040,Nama (SSID) :
WS06000010,Metode Otentikasi dan Mode Enkripsi
WS06000020,Konfigurasikan Metode Otentikasi dan Mode Enkripsi
WS06000030,Metode Otentikasi
WS06000040,Mode Enkripsi
WS06000050,Kunci Jaringan
WS06000070,Nama (SSID) :
WS06000080,Metode Otentikasi Dalam
WS07000010,Konfirmasi Setelan Jaringan Nirkabel
WS07000020,Klik "Berikutnya" untuk menyerahkan setelan berikut ke perangkat
WS07000060,Mode komunikasi
WS07000070,Infrastruktur
WS07000080,Sementara
WS07000090,Nama (SSID)
WS07000150,Otomatis
WS07000190,Alamat IP
WS07000200,Subnet mask
WS07000210,Gateway
WS07000220,Saluran
WS07000230,Metode Otentikasi
WS07000240,Mode Enkripsi
WS07000270,Ubah Alamat IP
WS07000280,Metode Otentikasi Dalam
WS08010010,Menyimpan pengaturan......Harap tunggu...
WS21000010,Otentikasi Pengguna
WS21000020,Konfigurasikan Metode Otentikasi dan mode Enkripsi
WS21000030,Nama (SSID) :
WS21000040,Otentikasi Pengguna
WS21000050,ID Pengguna
WS21000060,Sandi Pengguna
WS43000000,Konfigurasi Kunci Jaringan
WS43000010,Harap masukkan kunci keamanan jaringan yang telah Anda periksa sebelumnya.
WS43000020,otentikasi jaringan nirkabel dan tipe Enkripsi Anda akan terdeteksi secara otomatis. Anda hanya perlu memasukkan Kunci Jaringan.
WS44000010,Konfigurasi Sertifikat
WS44000020,Konfigurasikan Sertifikat Klien dan Verifikasi Sertifikat Server.
WS44000030,Nama (SSID) :
WS44000040,Sertifikat Klien
WS44000050,Verifikasi Sertifikat Server
WS44000051,Tidak Ada Verifikasi
WS44000052,Sert CA.
WS44000053,Sert. CA + ID Server
WS44000060,ID Server
WS46000010,Gagal tersambung ke jaringan
WS46000020,Konfirmasikan yang berikut dan kemudian klik Coba Kembali.
WS46000230,Akses point nirkabel Anda/router tidak dapat terdeteksi.(TS-02)
WS46000240,Harap coba yang berikut:
WS46000250,- Periksa apakah Anda telah memilih SSID (nama jaringan) dan memasukkan kunci jaringan yang benar
WS46000260,- Periksa bahwa akses point nirkabel Anda/router tidak menggunakan pengaturan keamanan tambahan, seperti penyaringan alamat MAC
WS46000270,- Cobalah memindahkan perangkat lebih dekat ke akses point nirkabel/router Anda.  Setelah terhubung ke jaringan, Anda dapat memindahkan kembali ke lokasi sebelumnya
WS46000280,Alamat MAC:
WS46000330,Perangkat tidak dapat terhubung ke akses point nirkabel/router Anda.(TS-03)
WS46000340,- Periksa apkah Anda telah memilih SSID (nama jaringan) dan memasukkan kunci jaringan yang benar
WS46000350,- Jika Anda tidak mengetahui informasi ini, harap lihat dokumen dari produsen akses point nirkabel/router Anda
WS46000430,Metode otentikasi/enkrispi yang tidak mendukung telah terdeteksi pada jalur akses/router nirkabel Anda.(TS-04)
WS46000440,- Akses Point nirkabel/router Anda menggunakan metode otentikasi/enkripsi yang tidak didukung oleh perangkat. Periksa bahwa Anda telah memilih SSID (nama jaringan) yang benar
WS46000530,SSID yang dipilih dan kunci jaringan tidak benar.(TS-05)
WS46000540,- Periksa apakah Anda telah memilih SSID (nama jaringan) dan memasukkan kunci jaringan yang benar
WS46000630,Informasi keamanan nirkabel yang ditetapkan salah.(TS-06)
WS46000640,- Periksa metode otentikasi/enkripsi yang Anda pilih dan pastikan bahwa Anda memasukkan kunci jaringan yang benar
WS50000010,Konfirmasi pemasangan
WS50000020,Selama pemasangan setelan nirkabel pada komputer atau jalur akses nirkabel akan terdeteksi secara otomatis.Sebelum menyambungkan perangkat nirkabel ke jaringan perusahaan, harap konfirmasikan dengan administrator jaringan.
WS50000030,Diperiksa dan dikonfirmasi
WS51000010,Mendeteksi setelan jaringan nirkabel saat ini pada Komputer Anda
WS51000020,Setelan jaringan nirkabel pada komputer atau jalur akses nirkabel telah terdeteksi.
WS51000030,Nama jaringan nirkabel terdeteksi (Jalur Akses Nirkabel/Perute):
WS51000040,SSID:
WS51000050,Apakah Anda ingin menyambung ke jaringan nirkabel menggunakan setelan ini?
WS51000060,Ya
WS51000070,Tidak
WS98050010,Kunci Jaringan Tidak Valid
WS98050020,(Kunci ASCII WEP)
WS98050030,Informasi kunci WEP yang Anda masukkan salah.
WS98050040,64(40) bit WEP   : "Halo"
WS98050050,128(104) bit WEP : "Komunikasi nirkabel"
WS98050060,Masukkan teks 5 atau 13 karakter. Misalnya:
WS98060010,Kunci Jaringan Tidak Valid
WS98060020,(Kunci WEP Heks.)
WS98060030,Informasi kunci WEP yang Anda masukkan salah.
WS98060040,Masukkan 10 atau 26 digit data heksadesimal. Misalnya:
WS98060050,64(40) bit WEP   : "71f2234aba"
WS98060060,128(104) bit WEP : "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"
WS98070010,Keluar Pengaturan
WS98070020,Pengaturan belum tuntas.
WS98070030,Jika Anda berhenti dari pengaturan program maka Perangkat Nirkabel tidak dikonfigurasikan.
WS98070040,Untuk melanjutkan program pengaturan, klik "Lanjutkan"
WS98070050,Untuk keluar dari program pengaturan ini, klik "Keluar".
WS98100010,Kunci Jaringan Tidak Valid
WS98100020,Frasa sandi adalah string ASCII berisi 8-63 karakter.
WS98150010,Kunci Jaringan Tidak Valid
WS98150020,Kunci jaringan yang Anda masukkan salah.Masukkan 5 atau 8-63 karakter bergantung metode keamanan Anda.
WS98150030,Untuk informasi lebih lanjut lihat teks Bantuan.
WS98160010,Masalah koneksiUSB
WS98160020,Harap konfirmasikan bahwa kabel USB telah tersambung ke terhubung ke perangkat Anda.
WS98160030,Harap konfirmasikan bahwa perangkat Anda telah aktif.
WS99010010,Oke
WS99010020,Batal
WS99010030,Keluar
WS99010040,< Kembali
WS99010050,Berikutnya >
WS99010060,Bantuan
WS99010070,Refresh
WS99010090,Lanjutkan
WS99010100,Tingkat Lanjut
WS99010130,Di manakah SSID saya?
WS99010140,Di manakah kunci jaringan saya?
WS99010150,Coba Kembali >
WS99020100,Sistem Terbuka
WS99020110,Kunci Bersama
WS99020120,WPA/WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,Tidak ada
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,TIDAK ADA
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
