IPv6 (Verkabelt)

Überblick
  Hier können Sie die IPv6-Parameter bearbeiten.
  IPv6 ist standardmäßig deaktiviert. Klicken Sie auf die Option "Aktivieren", um IPv6 zu aktivieren.
IPv6-Adresse vorziehen
  Wenn diese Option aktiviert ist, werden die IPv6-Anfragen höher priorisiert als die IPv4-Anfragen.
Statische IPv6-Adresse
  Geben Sie die für das Gerät gewünschte IPv6-Adresse ein.
Diese Adresse aktivieren
  Um die manuell eingegebene IPv6-Adresse zu aktivieren, klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Diese Adresse aktivieren".
Primäre DNS-Server-IP-Adresse
Sekundäre DNS-Server-IP-Adresse
  Geben Sie die für den primären DNS-Server gewünschte IP-Adresse ein. Die Eingabe der IP-Adresse für den sekundären DNS-Server ist optional.
IPv6-Adressenliste
  Hier werden alle zu diesem Gerät dazugehörigen IPv6-Adressen aufgeführt.