POP3/IMAP4/SMTP

概述
  您可以通过此页面修改设备参数。
发送电子邮件设置(SMTP)
服务器地址
  此字段显示了网络上SMTP（简单邮件传输协议）邮件服务器（发送电子邮件服务器）的主机名或IP（网际协议）地址。(例如 smtp.example.net -或- 192.0.0.1)
  若使用SMTP（简单邮件传输协议）电子邮件服务器的DNS（域名服务）名，您必须使用FQDN（完全合格的域名），如smtp.example.net。
端口
  指定你将要连接的SMTP服务器的目标端口号。
服务器验证方法
  为SMTP服务器指定认证方法。该值决定了用户使用哪种方法认证SMTP服务器。
  无 : 不认证SMTP服务器。
  SMTP-AUTH : 即SMTP认证。要使用该方法,必须正确设置SMTP账号。
SMTP-AUTH账户名
SMTP-AUTH账号密码
  指定对SMTP服务器有效的用户名和密码。如果不设置密码，请输入一个空格。
设备电子邮件地址
  输入设备的电子邮件地址。
  若错误输入管理员地址，报告出错情况的邮件将会发送到设备。
  若未设定设备电子邮件地址，报告出错情况的邮件将不会被发送给管理员。
接收电子邮件设置(POP3/IMAP4)
协议
  选择用于连接电子邮件服务器的协议。
服务器地址
  此字段确定了 POP3/IMAP4 服务器（接收电子邮件服务器）的主机名或 IP 地址。 （例如 pop.example.net 或 192.0.0.1）
  如果使用 POP3/IMAP4 电子邮件服务器的 DNS 名称，则必须使用 FQDN（完全限定的域名），如 pop.example.net。
端口
  指定将要连接的 POP3/IMAP4 服务器的目标端口号。
邮箱名称
邮箱密码
  在要检索作业的 POP3/IMAP4 服务器上指定邮箱名称和密码。 要设置为无密码，请输入一个空格。
使用APOP（仅POP3）
  指定当登陆到POP3服务器上时是否使用APOP。
选择邮件文件夹名（仅IMAP4）
  为 IFAX 电子邮件指定要使用的邮件文件夹。
  < Default(INBOX) >
  在电子邮件帐户中使用 INBOX 文件夹。
  < Specified >
  在电子邮件帐户中使用指定的文件夹。
  如果邮件文件夹采用分层结构，则需要输入根文件夹并使用 "/" 来分隔文件夹名称。
  （例如： FolderA/FolderB/FolderC）
SSL/TLS
  如果需要使用 SSL 安全通信接收电子邮件，请设置 POP3/IMAP4 over SSL/TLS 设置。
  无：不使用SSL通信。
  SSL：通过使用SSL的网络安全地通信。
  TLS：通过使用TLS的网络安全地通信。
验证服务器证书
  选择“验证服务器证书”复选框，通过使用SSL或TLS时所需安装的CA证书来验证服务器。
分段信息超时
  若使用设备的分段信息功能将一个工作分为多个电子邮件信息，此值表示设备等待所有分段信息到达的时间。