Wireless (Personale)

Panoramica
  Il dispositivo supporta titoli a livello personale e a livello aziendale. Questa pagina è ideata per la configurazione a livello personale o domestico delle impostazioni.
Modalità di comunicazione
  Esistono due tipi di rete wireless: modalità Infrastruttura e Ad-hoc.
Infrastruttura
  Le reti di infrastruttura presentano un punto di accesso centrale, generalmente un router wireless, al centro della rete. È grazie a questo punto di accesso centrale che tutti i lavori vengono ricevuti dal dispositivo.
Ad-hoc
  Le reti ad-hoc, talvolta dette reti Peer-to-peer, non hanno un punto di accesso centrale. Ogni client wireless comunica direttamente con gli altri. Quando la periferica wireless viene impostata in tale modalità, riceve tutti i lavori direttamente dal computer che invia i dati.
Nome rete wireless (SSID)
  L'SSID (Service Set Identifier) specifica la rete wireless da utilizzare.
Canale
  Le reti wireless utilizzano i canali. È possibile adoperare un massimo di 13 canali. Tuttavia, in molti paesi il numero di canali disponibili è limitato.
Metodo di autenticazione e modalità di crittografia
  La maggior parte delle reti wireless utilizza alcune impostazioni di protezione.
  Tali impostazioni definiscono l'autenticazione, ossia il modo in cui la periferica si identifica nella rete, e la crittografia, ossia il modo in cui i dati vengono crittografati quando vengono inviati sulla rete.
  Se tali opzioni non vengono specificate correttamente durante la configurazione del dispositivo wireless, quest'ultimo non sarà in grado di effettuare la connessione alla rete wireless.
  Occorre prestare attenzione nel configurare queste opzioni.
  Consultare le informazioni riportate di seguito per conoscere i metodi di autenticazione e di crittografia supportati dal dispositivo wireless per uso domestico (privato).
Metodi di autenticazione
  Questo dispositivo supporta i seguenti metodi per uso domestico (privato):
  - Sistema aperto
  - Chiave condivisa (solo modalità Infrastruttura)
  - WPA/WPA2-PSK
Sistema aperto
  Le periferiche wireless sono autorizzate ad accedere alla rete senza alcuna autenticazione.
Chiave condivisa
  Una chiave segreta predeterminata viene condivisa da tutte le periferiche che accedono alla rete wireless.
WPA/WPA2-PSK
  Una frase chiave segreta predeterminata è condivisa da tutte le periferiche che accederanno alla rete wireless.
  Questo metodo di autenticazione consente di comunicare in modo protetto mediante un potente metodo di crittografia.
  WPA/WPA2-PSK può essere utilizzato unicamente in una infrastruttura di rete wireless.
Metodi di crittografia
  La crittografia viene utilizzata per proteggere i dati stessi. Questo dispositivo supporta i seguenti metodi per uso domestico (privato):
Nessuno
  Non viene utilizzato alcun metodo di crittografia.
WEP
  Quando si utilizza il metodo WEP (Wired Equivalent Privacy), i dati vengono trasmessi e ricevuti con una chiave di protezione.
TKIP
  Acronimo di Temporal Key Integrity Protocol. Questo protocollo elimina la prevedibilità utilizzata dai pirati informatici per sfruttare i punti deboli nella protezione dovuti all'uso di chiavi WEP assegnate manualmente. Le chiavi TKIP sono generate automaticamente e sono più lunghe delle chiavi WEP, quindi più sicure.
AES
  AES (Advanced Encryption Standard) è uno standard di crittografia avanzata autorizzato Wi-Fi®.
Chiave di rete
  Sono presenti alcune regole per ciascun metodo di protezione:
Sistema aperto/Chiave condivisa con WEP
  Immettere la chiave WEP che verrà utilizzata per accedere alla rete. Questa chiave è un valore a 64 bit o a 128 bit che deve essere immesso in formato ASCII o ESADECIMALE
64(40) bit ASCII:
  Utilizza 5 caratteri di testo.
  Ad esempio "Hello" (con distinzione tra maiuscole e minuscole).
64(40) bit esadecimale:
  Utilizza 10 caratteri di dati esadecimali.
  Ad esempio "71f2234aba".
128(104) bit ASCII:
  Utilizza 13 caratteri di testo.
  Ad esempio "Wirelesscomms" (con distinzione tra maiuscole e minuscole).
128(104) bit esadecimale:
  Utilizza 26 caratteri di dati esadecimali.
  Ad esempio "71f2234ab56cd709e5412aa3ba".
WPA/WPA2-PSK e TKIP/AES
  Utilizza una chiave precondivisa (PSK) la cui lunghezza è compresa tra 7 e 64 caratteri.