POP3/IMAP4/SMTP

Panoramica
  Questa pagina consente di modificare i parametri del dispositivo.
Invia impostazioni e-mail (SMTP)
Indirizzo server
  Questo campo visualizza il nome dell'HOST o l'indirizzo IP del mail server SMTP (outgoing E-mail Server) della rete. (Es. smtp.esempio.net - o - 192.0.0.1)
  Se si sta utilizzando il nome DNS dell'E-mail server SMTP occorre utilizzare FQDN (Fully Qualified Domain Name) ad esempio smtp.esempio.net.
Porta
  Specificare il numero della porta di destinazione del server SMTP al quale viene effettuata la connessione.
Metodo autenticazione server
  Specificare il metodo di autenticazione per il server SMTP. Questo valore determina il tipo di metodo utilizzato per autenticare l'utente al server SMTP.
  Nessuno: non viene utilizzata alcuna autenticazione al server SMTP.
  SMTP-AUTH: viene utilizzato il metodo "SMTP-AUTH", ovvero l'autenticazione SMTP. Se si utilizza questo metodo, è necessario configurare correttamente i dettagli dell'account SMTP.
Nome account SMTP-AUTH
Password account SMTP-AUTH
  Specificare un nome e una password da convalidare con il server SMTP. Per non impostare alcuna password, digitare un singolo spazio.
Indirizzo e-mail del dispositivo
  Immettere l'indirizzo e-mail del dispositivo. Se l'indirizzo di un amministratore non è stato immesso correttamente, il messaggio di notifica verrà inviato al dispositivo. Se non si imposta un indirizzo e-mail per il dispositivo, il messaggio di notifica non verrà inviato all'amministratore.
Ricevi impostazioni e-mail (POP3/IMAP4)
Protocollo
  Selezionare il Protocollo desiderato per connettere il server e-mail.
Indirizzo server
  Questo campo determina il nome host o l'indirizzo IP del server POP3/IMAP4 (server posta in arrivo) (Ad es. pop.example.net -o- 192.0.0.1)
  Se si sta utilizzando il nome DNS del server e-mail POP3/IMAP4, occorre utilizzare FQDN (Fully Qualified Domain Name) ad esempio pop.example.net.
Porta
  Specificare il numero della porta di destinazione del server POP3/IMAP4 al quale viene effettuata la connessione.
Nome cassetta postale
Password cassetta postale
  Specificare un nome di casella postale e una password sul server POP3/IMAP4 dove richiamare i processi. Per non impostare password, immettere uno spazio.
Usa APOP (solo POP3)
  Specificare se si utilizza APOP per l'accesso al server POP3.
Seleziona nome cartella posta elettronica (solo IMAP4)
  Specificare la cartella di posta elettronica da utilizzare per e-mail IFAX.
  < Predefinita (POSTA IN ARRIVO)>
  Utilizzare la cartella "POSTA IN ARRIVO" nel proprio account e-mail.
  < Specificata >
  Utilizzare una cartella specificata nell'account e-mail.
  Se la cartella di posta è in una struttura gerarchica, è necessario specificare la cartella radice e usare "/" per separare i nomi delle cartelle.
  (Es: CartellaA/CartellaB/CartellaC)
SSL/TLS
  Se occorre ricevere e-mail utilizzando la comunicazione protetta SSL, configurare POP3/IMAP4 sull'impostazione SSL/TLS.
  Nessuna: la comunicazione SSL non verrà utilizzata.
  SSL: comunicazione protetta sulla rete mediante SSL.
  TLS: comunicazione protetta sulla rete mediante TLS.
Verificare il certificato server
  Selezionare la casella di controllo "Verificare il certificato server" per verificare il Server tramite il Certificato CA, che deve essere installato se si utilizza SSL o TLS.
Timeout messaggi segmentati
  Se un processo è suddiviso in più messaggi di posta mediante la funzione di segmentazione dei messaggi del dispositivo, questo valore indica per quanto tempo il dispositivo attende l'arrivo di tutti i segmenti del messaggio.