【使用許諾契約書】
    本サービスで提供されるコンピュータ・プログラムは、以下の条件に従ってのみ
  ご使用いただけます。

  １．期  間
  (１)本使用条件は、お客様が本製品をお受け取りになった日に発効します。
  (２)お客様は、1ヶ月以上事前に弊社宛て書面により通知することにより、本使用条
      件により許諾される許諾プログラムの使用権を終了させることができます。
  (３)弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたときはいつにても
      許諾プログラムの使用権を終了させることができます。
  (４)許諾プログラムの使用権は、本使用条件の規定にもとづき終了するまで有効に
      存続します。
  (５)許諾プログラムの使用権が終了した場合には、本使用条件にもとづくお客様の
      その他の権利も同時に終了するものとします。お客様は、許諾プログラムの使
      用権終了後直ちに許諾プログラムおよびその全ての複製物を破棄するものとし
      ます。

  ２．権利の許諾
  (１)お客様は、許諾プログラムを複製し、本製品に接続されたコンピュータ（以下
      「ホスト・コンピュータ」といいます。）においてのみ使用することができま
      す。
  (２)お客様は、日本国内においてのみ許諾プログラムを使用することができます。

  ３．著作権表示、複製等
  (１)お客様は、前条第１項にもとづき許諾プログラムを使用するため、ホスト・コ
      ンピュータの台数と同じ部数まで許諾プログラムを複製することができます。
  (２)前項のほか、お客様は、滅失、毀損等に備える目的でのみ、許諾プログラムを
      １部複製することができます。
  (３)お客様は、許諾プログラムの全ての複製物に、許諾プログラムに付されている
      著作権表示およびその他の権利表示を付すものとします。
  (４)お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き、許諾プログラムの使用、
      複製、改変、結合その他の処分を行ってはなりません。
  (５)本使用条件は許諾プログラムとともに提供されたマニュアル等の関連資料の複
      製をお客様に許諾するものではありません。

  ４．権利の移転等
  (１)お客様は、賃貸借、リースその他いかなる方法によっても許諾プログラムの使
      用を第三者に許諾してはなりません。ただし、第三者が本使用条件に従うこと
      、および本製品およびお客様が保有する許諾プログラムおよびその関連資料を
      全て引き渡すことを条件に、お客様は、許諾プログラムの使用権を当該第三者
      に移転することができます。

  ５．逆コンパイル等
  (１)お客様は、許諾プログラムをリバース・エンジニア、逆コンパイルまたは逆ア
      センブルすることはできません。

  ６．保証の制限
  (１)弊社および富士フイルムビジネスイノベーション株式会社は、許諾プログラム
      に関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題は
      お客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。

  ７．責任の制限
  (１)弊社および富士フイルムビジネスイノベーション株式会社は、いかなる場合も、
      お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害（損害発生につき弊社が予見し、
      または予見し得た場合を含みます。）および第三者からお客様に対してなされ
      た損害賠償請求にもとづく損害について一切責任を負いません。

  ８．その他
  (１)お客様は、いかなる方法によっても許諾プログラムおよびその関連資料を日本
      国から輸出してはなりません。
  (２)本使用条件にかかわる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判
      所として解決するものとします。


==============================================================================
                                                           日本電気株式会社
  NEC MultiWriter 4M350 / 4M370 ファームウェア
  [Main ROM Version 1.02]
==============================================================================

  MultiWriter 4M350 / 4M370をご利用いただき、まことにありがとうございます。
  本書はNEC MultiWriter 4M350 / 4M370 ファームウェアの概要とアップデートの
  手順について説明します。
  また、本プリンタファームウェアを正しくお使いいただくために、以下の内容を
  よくお読みください


=============================================================================
目次
=============================================================================
1. プリンタソフトウェアの概要
2. アップデート手順
3. 免責と商標について


=============================================================================
1. プリンタソフトウェアの概要
=============================================================================
1-1. プリンタソフトウェアの説明

   1) ファームウェア
  -------------------
   ファームウェアは MultiWriter 4M350 / 4M370用のプリンタソフトウェアです。
   プリンタに本ファームウェアをアップデートすることで新規機能に対応可能と
   なります。

   2)アップデートの対象
  -----------------------
  MultiWriter 4M350 / 4M370に搭載されているファームウェアで、
  次のバージョンより前のものが対象となります。
  [Main ROM Version 1.02]

   3) バージョンの確認方法
  -----------------------
  ファームウェアバージョンは、システム設定リストを出力して確認できます。

1-2. プリンタソフトウェアをお使いいただく前に
   本ソフトウェアをお使いいただく前に、以下の1.〜2.項をよくお読みください。
   また、本ソフトウェアは、3.項の使用許諾契約書にご同意いただいた場合のみ
   使用可能です。

   1) 動作環境
  -------------
     本プリンタソフトウェアがアップデートできる動作環境は以下の通りです。

    ・動作OS
　   Microsoft(R) Windows(R) 10
　   Microsoft(R) Windows(R) 11


   2) 本ソフトウェアの変更点
  ---------------------------
  本プリンタファームウェアは、以下の現象を修正しています。

[Main ROM Version 1.01]
  ・初版リリース

[Main ROM Version 1.02]
  ・SMTP設定で、MicrosoftのExchange OnlineとOutlook.comのアカウントでの
    OAuth認証に対応しました。

=============================================================================
2. アップデート手順
=============================================================================
  1) アップデートファイルの情報と、注意事項
  ---------------------------------

  ・アップデートを実行する際はプリント作業を行わないでください。
    アップデートが失敗することがあります※。

  ・プリント中にアップデートを行わないでください。
    アップデートが失敗することがあります※。
    
  ※アップデートが失敗した場合には、最初からアップデートをやり直してください


  2)アップデート手順
  -------------------

  1. プリンターとWindows PCをUSBまたはNetで接続してください。
     * PCにはあらかじめ、プリンターソフトウェアをインストールしてください。

  2. プリンターの電源を入れ、操作パネルに"印刷できます"が表示されるのを
     確認して下さい。

  3. ダウンロードしたファイルを解凍し、フォルダーの中にある、
        "update.bat"
     を実行してください。

  4. 画面に表示されたプリンターを選択し、"Update"ボタンを押して、
     ファームウェアのアップデートを開始します。
     (もしプリンターが見つからない場合、"Refresh" ボタンを押して再度
      検索させます)

  5. 数分後、アップデートが完了すると、プリンターは自動的に再起動し、
     その後、パネルに"印刷できます"が表示されるのを確認してください。

  6. 確認後、"Next" ボタンを押してください。

  *  アップデートするファームウェアが複数の場合、次の7.に進んでください。
     それ以外は8.へ進んでください。

  7. 数分後、アップデートが完了すると、プリンターは自動的に再起動し、
     その後、パネルに"印刷できます"が表示されるのを確認してください。

  8. システム設定リストを出力し、最新バージョンとなっていることを確認してく
     ださい。


  ※注意：アップデート中は、プリンターの電源は切らないでください。
          （障害が発生する恐れがございます。）

  ※注意：アップデート時間はご使用の環境により異なります。
          （通常は約４分で終了しますが、ご使用環境によって時間がかかる場合も
            ございます。）

  ※注意：アップデート処理中に何らかのエラーが発生した場合、エラーランプが
          点灯します。
          エラーが発生した場合は、プリンターの電源を一度切って最初から操作し
          直してください。


=============================================================================
3. 免責と商標について
=============================================================================
  日本電気株式会社および富士フイルムビジネスイノベーション株式会社は、お客様が
  このソフトウェアを利用可能な条件以外の環境条件のもとに動作させたために生じた
  不利益の責任を負いません。お客様は、本ソフトウェアの一部または全部をリバース
  エンジニアリングや逆コンパイルにより、解析、改造などすることはできません。
  また、このソフトウェアに変更を加えた場合には動作保証の対象外となります。

-------------------------------------------------------------------------------
  NEC、NECロゴは日本電気株式会社の登録商標です。

  Microsoft, Windows および Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の、
  米国およびその他の国における登録商標または商標です。

  MultiWriterは、富士フイルムビジネスイノベーションの登録商標です。

  上記以外の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

                                (C) FUJIFILM Business Innovation Corp. 2025

